

**REACH - EU förordning Nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier**

REACH startade upp den 1:a juni 2007 och under REACH kan företag, som har sin verksamhet inom EU, ha vissa skyldigheter som tillverkare, importörer och/eller nedströmsanvändare. Dessa skyldigheter börjar gälla stegvis, vilket betyder att olika deadlines gäller.

**1 juni – 1 dec. 2008:**Förhandsregistreringsperiod för existerande ämnen som tillverkas eller importeras till EU i mängder om minst 1 ton per år.

**1 december 2010:**Registrering slutförs för ämnen i mängder om minst 1000 ton per år eller för ämnen med mycket hög påverkan och i mängder om mer än 1 ton per år.

**1 juni 2013:**Registrering slutförs för ämnen i mängder om minst 100 ton per år.

**1 juni 2018:**Registrering slutförs för ämnen i mängder om minst 1 ton per år.

Brother samt partners, som arbetar på uppdrag av Brother, har slutfört de nödvändiga förhandsregistreringarna och arbetar på att säkerställa registrering vid korrekt tidpunkt.

REACH kräver att tillräcklig information om ämnen med mycket hög påverkan (SVHC), som finns i produkter i en koncentration som överstiger 0,1 % viktprocent, ska kommuniceras ut för att en säker användning av produkten ska ske.

Nedanstående tabell innehåller 174 st. REACH SVHC, uppdaterade av ECHA den 7 juli 2017. (http://echa.europa.eu/candidate-list-table)

Nedanstående produkter innehåller ett SVHC i en koncentration, som överstiger gränsnivån 0,1% viktprocent.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produkt** | **Beskrivning** | **Ämne** | **CAS nr** | **Information för säker användning** |
| BP61GLA | Premium Plus Glossy A4 fotopapper | Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat | 12267-73-1 | Förbjudet att komma i kontakt med munnen |
| BP61GLP BP61GLP50 | Premium Plus Glossy 6x4” fotopapper | Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat | 12267-73-1 | Förbjudet att komma i kontakt med munnen |
| BCLD20 | Dect Handset (interna ledningar) för Fax 1560/MFC845CW/MFC885CW | Bis (2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 117-81-7 | Låt inte batteriluckan vara öppen |
| BCLD70 | Dect Handset (interna ledningar) för MFC990CW | Bis (2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 117-81-7 | Låt inte batteriluckan vara öppen |
| BCLBT20 | Batteri för BCL-D20 Dect Handset | Bis (2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 117-81-7 | Förvaras utom räckhåll för barn |
| RC-120 | Seriekabel | Bis (2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 117-81-7 | Förvaras utom räckhåll för barn |
| MW-145BT | Matningsrulle | Bis (2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 117-81-7 | Förvaras utom räckhåll för barn |
| BCL-BT | Batteri för trådlös telefonlur | Kadmium sulfid | 1306-23-6 | Förvaras utom räckhåll för barn |

Nedanstående produkter kan innehålla ämnen som överstiger tröskeln för en individuell komponentnivå men inte över 0,1 % (w/w) av produktens totala vikt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produkt** | **Beskrivning** | **Ämne** | **CAS nr** | **Information för säker användning** |
| Strömkabel och/eller kablar | Alla skrivare, Allt-i-ett skrivare, Faxar, P-touch produkter, QL produkter, sy- och broderimaskiner, skrivmaskiner, stämpelmaskiner och PocketJet | Bis (2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 117-81-7 | Förvaras utom räckhåll för barn |
| Ytterhölje (Produkter producerade efter mars 2011 innehåller inte DEHP) | Stämpelmaskiner SC 2000 | Bis (2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 117-81-7 | Förvaras utom räckhåll för barn |
| Interna filter (inte tillgängliga från utsidan av maskinen) | Alla laserskrivare, Allt-i-ett laserskrivare, laserfaxar | Aluminiumsilikat, eldfasta keramiska fibrer | - | Damm kan genereras vid underhållsarbeten, hantera filtren försiktigt för att undvika skador och därmed att damm bildas. |
| Litiumbatteri CR2032 | PT-3600, PT-9600 and QL-650TD | 1,2-dimetoxietan, dimetylglykol – etylenglykoldimetyleter | 110-71-4 | Förvaras utom räckhåll för barn |
| Matningsrulle | Bärbar skrivare MW-260 | Bis (2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 117-81-7 | Undvik långvarig kontakt med matningsrullen |
| Separationsenhet för pappersmatning | Se modellnamn nedan (\*1) | Dibutyl phthalate (DBP) | 84-74-2 | Undvik långvarig kontakt med separationsenheten i pappersmagasinet |
| LCD-Display | Se modellnamn nedan (\*2) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6 ditertpentylphenol (UV-328) | 25973-55-1 | Gör INTE sönder LCD-Displayen |

\*1:

DCP-1510, DCP-1512, DCP-1610W, DCP-1612W, DCP-7057, DCP-7057E, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-8110DN, DCP-8250DN, DCP-9015CDW, DCP-9017CDW, DCP-9020CDW, DCP-9022CDW, DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, DCP-B7520DW, DCP-L2500D, DCP-L2510D, DCP-L2512D, DCP-L2520DW, DCP-L2530DW, DCP-L2532DW, DCP-L2540DN, DCP-L2550DN, DCP-L2552DN, DCP-L2560DW, DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, DCP-L8400CDN, DCP-L8410CDW, DCP-L8450CDW,

FAX-2840, FAX-2845, FAX-2940,

HL-1110, HL-1112, HL-1210W, HL-1212W, HL-2130, HL-2132, HL-2135W, HL-2150N, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-3140CW, HL-3142CW, HL-3150CDW, HL-3152CDW, HL-3170CDW, HL-3172CDW, HL-5340D, HL-5340DL, HL-5350DN, HL-5351DN, HL-5380DN, HL-5440D, HL-5450DN, HL-5450DNT, HL-5470DW, HL-6180DW, HL-6180DWT, HL-B2080DW, HL-L2300D, HL-L2310D, HL-L2312D, HL-L2340DW, HL-L2350DW, HL-L2352DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, HL-L2370DN, HL-L2372DN, HL-L2375DW, HL-L3210CW, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5100DNT, HL-L5200DW, HL-L5200DWT, HL-L6250DN, HL-L6300DW, HL-L6300DWT, HL-L6400DW, HL-L6400DWT, HL-L8250CDN, HL-L8260CDW, HL-L8350CDW, HL-L8360CDW, HL-L9200CDW, HL-L9200CDWT, HL-L9300CDWT, HL-L9310CDW,

MFC-1810, MFC-1910W, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8950DW, MFC-8950DWT, MFC-9140CDN, MFC-9142CDN, MFC-9330CDW, MFC-9332CDW, MFC-9340CDW, MFC-9342CDW, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9970CDW, MFC-B7715DW, MFC-L2700DN, MFC-L2700DW, MFC-L2710DN, MFC-L2710DW, MFC-L2712DN, MFC-L2712DW, MFC-L2720DW, MFC-L2730DW, MFC-L2732DW, MFC-L2740DW, MFC-L2750DW, MFC-L3710CW, MFC-L3730CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW, MFC-L8650CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW, MFC-L9570CDW

\*2:

DCP-J100, DCP-J105, DCP-T300, DCP-T310, DCP-T500W, DCP-T510W, DCP-T700W, DCP-T710W,

HL-3140CW, HL-3142CW, HL-3150CDW, HL-3152CDW,

MFC-J200,

PT-1010, PT-2030, PT-9600, PT-D200, PT-D210, PT-D400, PT-D450, PT-E100,

QL-820NWB